15.  Інформація для ознайомлення громадськості

Юридична та фактична адреса підприємства: 68602, Одеська обл., Ізмаїльський р-н, м. Ізмаїл, вул. Придунайська, 232.


Директор підприємства – Грушко Руслан Аркадійович, тел.: 067-394-07-13, e-mail: rivertransservice@gmail.com.


ТОВ «СП «ДУНАЙСУДНОСЕРВІС» спеціалізується на перевантаженні зернових, олійних культур, продуктів їх переробки та нафтопродуктів на чотирьох причалах ПРАТ «ПОРТ «ДУНАЙСУДНОСЕРВІС» з використанням енерго-, ресурсозберігаючих, екологічно безпечних технологій, власного, орендованого перевантажувального обладнання передових європейських виробників.

Власної продукції підприємство не виготовляє.


Код ЕДРПОУ – 31893917.


Основний вид економічної діяльності за КВЕД – допоміжне обслуговування водного транспорту, код 52.22.


Відповідальний за охорону навколишнього природного середовища – Кульча Віталій Кіндратович, тел.: 067-780-64-42, e-mail: rivertransservice@gmail.com.

Перевантаження зернових (пшениця, ячмінь, овес, кукурудза, ріпак, бобові), олійних культур та продуктів їх переробки ТОВ «СП «ДУНАЙСУДНОСЕРВІС» здійснюється відповідно до технологічних схем РТК №5 «Перевантаження насипних вантажів навалом» (додаток 2), за варіантами:

- вагон-хоппер — судно;

- автомашина — судно.

Вивантаження вантажу з автомашини-самоскиду здійснюється на підлогу огородженого відкритого складського майданчика, яким є тимчасова споруда для накопичування вантажів, або у приймальний бункер стрічкового конвеєру шляхом нахилу кузова автомашини-самоскида.

Перевантаження вантажу з причалу до трюму судна може здійснюватися безпосередньо з кузова автомашини через стрічковий конвеєр з висипним рукавом; портальним краном або мобільною перевантажувальною машиною, оснащених грейфером; за допомогою мобільної пневматичної установки; безпосередньо з вагону-хопперу самопливом. Мобільна пневматична установка, обладнана вантажними стрілами для управління всмоктуючим та нагнітаючим трубопроводами, розміщується на столі-рампі.


Продуктивність технологічних ліній складає:


- вагон-хоппер (СРВ) – автомашина – 500 т/год;


- автомашина – стрічковий конвеєр – трюм судна – 200 т/год;


- автомашина – відкритий склад – кран (грейфер) – трюм судна – 100 т/год;


- автомашина – МПУ – трюм судна – 200 т/год;


- вагон-хоппер – кран (підвіска) – 60 т/год.


Перевантаження дизпалива ТОВ «СП «ДУНАЙСУДНОСЕРВІС» здійснюється відповідно до технологічних схем РТК №3 «Перевантаження наливних вантажів. Дизельне пальне, бензин. Імпорт», за варіантами:


- судно – залізнична цистерна;


- судно – автомобільна цистерна.


Завантаження цистерн дизельним паливом здійснюється через верхні люки за допомогою суднових насосів напірно-всмоктуючими рукавами, призначеними для перекачування нафтопродуктів.


Продуктивність технологічних ліній складає:

- танк судна – судновий насос – залізнична цистерна – 200 м3/год;


- танк судна – судновий насос – автомобільна цистерна – 200 м3/год.

Відомості про види та обсяги викидів забруднюючих речовин наведені в таблицях:
Таблиця
Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин

в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
	№
	Забруднююча речовина
	Фактичний
	Потенційний
	Порогові

	п/п
	код
	найменування
	обсяг
	обсяг
	значення

	
	
	
	викидів,
	викидів,
	потенційних

	
	
	
	т/рік
	т/рік
	викидів для

	
	
	
	
	
	взяття на

	
	
	
	
	
	державний

	
	
	
	
	
	облік, т/рік

	1
	01003
	Залізо та його сполуки

(у перерахунку на залізо)
	0,0051
	0,0051
	0,1

	2
	01104
	Манган та його сполуки

(у перерахунку на діоксид мангану)
	0,00042
	0,00042
	0,005

	3
	03000
	Речовини у вигляді суспендованих

твердих частинок (мікрочастинки

та волокна)
	7,844
	7,844
	3,0

	
	03001
	Речовини у вигляді суспендованих

твердих частинок більше 2,5 мкм

і менше 10 мкм
	0,0015
	0,0015
	1,0

	
	03002
	Речовини у вигляді суспендованих

твердих частинок 2,5 мкм та менше
	0,000075
	0,000075
	0,5

	4
	04001
	Оксиди азоту (у перерахунку на

діоксид азоту) [NO+NO2]
	1,202
	1,202
	1,0

	5
	04002
	Азоту (І) оксид [N2O]
	0,0043
	0,0043
	0,1

	6
	05000
	Діоксид та інші сполуки сірки
	0,12
	0,12
	2,0

	
	05001
	Сірки діоксид
	0,118
	0,118
	1,5

	
	05002
	Сірководень (H2S)
	0,0024
	0,0024
	0,03

	7
	06000
	Оксид вуглецю
	0,108
	0,108
	1,5

	8
	07000
	Вуглецю діоксид
	122,557
	122,557
	500,0

	9
	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки

(НМЛОС)
	0,946
	0,946
	1,5

	
	11008
	Бензол
	0,0013
	0,0013
	0,05

	10
	12000
	Метан
	0,0052
	0,0052
	10,0


Продовження табл. 

	№
	Забруднююча речовина
	Фактичний
	Потенційний
	Порогові

	п/п
	код
	найменування
	обсяг
	обсяг
	значення

	
	
	
	викидів,
	викидів,
	потенційних

	
	
	
	т/рік
	т/рік
	викидів для

	
	
	
	
	
	взяття на

	
	
	
	
	
	державний


	
	
	
	
	
	облік, т/рік

	11
	16000
	Фтор та його сполуки (у перерахунку

на фтор)
	0,0022
	0,0022
	0,05

	
	16001
	Фтористий водень
	0,00032
	0,00032
	0,05

	12
	-
	Кремнію діоксид аморфний
	0,00069
	0,00069
	-

	Усього
	132,795
	132,795
	

	Найбільш поширені забруднюючі речовини

	1
	03000
	Речовини у вигляді суспендованих

твердих частинок (мікрочастинки

та волокна)
	7,844
	7,844
	3,0

	
	03001
	Речовини у вигляді суспендованих

твердих частинок більше 2,5 мкм

і менше 10 мкм
	0,0015
	0,0015
	1,0

	
	03002
	Речовини у вигляді суспендованих

твердих частинок 2,5 мкм та менше
	0,000075
	0,000075
	0,5

	2
	04001
	Оксиди азоту (у перерахунку на

діоксид азоту) [NO+NO2]
	1,202
	1,202
	1,0

	3
	05000
	Діоксид та інші сполуки сірки
	0,12
	0,12
	2,0

	
	05001
	Сірки діоксид
	0,118
	0,118
	1,5

	
	05002
	Сірководень (H2S)
	0,0024
	0,0024
	0,03

	4
	06000
	Оксид вуглецю
	0,108
	0,108
	1,5

	Усього
	9,274
	9,274
	

	Небезпечні забруднюючі речовини

	1
	01003
	Залізо та його сполуки

(у перерахунку на залізо)
	0,0051
	0,0051
	0,1

	2
	01104
	Манган та його сполуки

(у перерахунку на діоксид мангану)
	0,00042
	0,00042
	0,005

	3
	11008
	Бензол
	0,0013
	0,0013
	0,05


Продовження табл.
	№
	Забруднююча речовина
	Фактичний
	Потенційний
	Порогові

	п/п
	код
	найменування
	обсяг
	обсяг
	значення

	
	
	
	викидів,
	викидів,
	потенційних

	
	
	
	т/рік
	т/рік
	викидів для

	
	
	
	
	
	взяття на

	
	
	
	
	
	державний

	
	
	
	
	
	облік, т/рік

	4
	16000
	Фтор та його сполуки (у перерахунку

на фтор)
	0,0022
	0,0022
	0,05

	
	16001
	Фтористий водень
	0,00032
	0,00032
	0,05

	Усього
	0,009
	0,009
	

	Інші забруднюючі речовини

	1
	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)
	0,945
	0,945
	1,5

	2
	12000
	Метан
	0,0052
	0,0052
	10,0

	3
	-
	Кремнію діоксид аморфний
	0,00069
	0,00069
	-

	Усього
	0,951
	0,951
	

	Забруднюючі речовини, для яких не встановлені гігієнічні регламенти

	1
	04002
	Азоту (І) оксид [N2O]
	0,0043
	0,0043
	0,1

	2
	07000
	Вуглецю діоксид
	122,557
	122,557
	500,0

	Усього
	122,561
	122,561
	


Таблиця
Характеристика установок очистки газів
	№
	Найменування
	Забруднюючі речовини, за якими
	Сту-
	Назва
	На вході в ГОУ
	На виході з ГОУ
	Ступінь

	джер.
	ГОУ
	проводиться газоочистка
	пень
	та тип
	об’ємна
	масова
	масова
	об’ємна
	масова
	масова
	очи-

	вики-
	
	CAS №/
	код
	найменування
	очи-
	установ-
	витрата,
	концен-
	витрата,
	витрата,
	концен-
	витрата,
	щеня

	ду
	
	CAS
	
	
	щен-
	ки очи-
	м3/с
	трація,
	г/с
	м3/с
	трація,
	г/с
	газу,

	
	
	
	
	
	ня
	стки газу
	
	мг/м3
	
	
	мг/м3
	
	%

	Пило -, газоочисне обладнання відсутнє


Таблиця
Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин

в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
	Забруднююча речовина
	Потенційний викид,

	код
	найменування
	т/рік

	01003
	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)
	0,0051

	01104
	Манган та його сполуки (у перерахунку на
діоксид мангану)
	0,00042

	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок
(мікрочастинки та волокна), в т.ч.:
	7,844

	03001
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок

більше 2,5 мкм та менше 10 мкм
	0,0015

	03002
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок

2,5 мкм та менше
	0,000075

	04001
	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2]
	1,202

	04002
	Азоту (І) оксид [N2O]
	0,0043

	05000
	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:
	0,12

	05001
	Сірки діоксид
	0,118

	05002
	Сірководень (H2S)
	0,0024

	06000
	Оксид вуглецю
	0,108

	07000
	Вуглецю діоксид
	122,557

	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), в т.ч.:
	0,946

	11008
	Бензол
	0,0013

	12000
	Метан
	0,0052

	16000
	Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор), в т.ч.:
	0,0022

	16001
	Фтористий водень
	0,00032

	00000
	Усього для об’єкта
	10,237


Таблиця
Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від
виробничих і технологічних процесів,

технологічного устаткування (установок)
Судноплавство (морський транспорт) код 1.А.3.d
	Забруднююча речовина
	Потенційний викид,

	код
	найменування
	т/рік

	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок
(мікрочастинки та волокна)
	7,774

	05002
	Сірководень (H2S)
	0,0024

	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), в т.ч.:
	0,869

	11008
	Бензол
	0,0013

	00000
	Усього за виробничим та технологічним процесом,

технологічним устаткуванням (установкою)
	8,646


Мале спалювання код 1.А.4
	Забруднююча речовина
	Потенційний викид,

	код
	найменування
	т/рік

	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок
(мікрочастинки та волокна), в т.ч.:
	0,03

	03001
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок

більше 2,5 мкм та менше 10 мкм
	0,0015

	03002
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок

2,5 мкм та менше
	0,000075

	04001
	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2]
	1,201

	04002
	Азоту (І) оксид [N2O]
	0,0043

	05001
	Сірки діоксид
	0,118

	06000
	Оксид вуглецю
	0,105

	07000
	Вуглецю діоксид
	122,557

	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)
	0,077

	12000
	Метан
	0,0052

	00000
	Усього за виробничим та технологічним процесом,

технологічним устаткуванням (установкою)
	1,541


Інші джерела код 6.А
	Забруднююча речовина
	Потенційний викид,

	код
	найменування
	т/рік

	01003
	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)
	0,0051

	01104
	Манган та його сполуки (у перерахунку на
діоксид мангану
	0,00042

	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок
(мікрочастинки та волокна)
	0,04

	04001
	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO2]
	0,00068

	06000
	Оксид вуглецю
	0,0033

	16000
	Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор), в т.ч.:
	0,0022

	16001
	Фтористий водень
	0,00032

	00000
	Усього за виробничим та технологічним процесом,

технологічним устаткуванням (установкою)
	0,052


Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачаються.

Викиди всіх забруднюючих речовин не перевищують встановлені законодавством нормативи гранично допустимих викидів.

Концентрації забруднювачів на межі СЗЗ не перевищують встановлені гігієнічні регламенти.
